**Bonde HYGIENE+**

A grille concave laiton chromé

Référence: **AT611**

Descriptif CCTP

Bonde hygiénique de lavabo M1"1/4 à grille concave (sans rétention d'eau).

Écoulement libre, sans vis centrale (évite les accroches de résidus et diminue les niches microbiennes).

Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé.

Serrage mini. 1 mm, maxi. 45 mm.

Bonde sécable (perçage des lanternes facile si lavabo avec trop plein).

Conforme NF EN 274-1.