**Collier antichute de douchette**

Pour barre de douche Ø 25 - 35

Référence: **AT830**

Descriptif CCTP

Collier antichute de douchette à monter sur barre de maintien Ø 25 à 35 mm.

Installation en supplément du support douchette, à fixer au flexible de douche.

Dispositif antichute : empêche que la douchette soit en contact direct avec le sol ou le siphon (sources de contaminations bactériennes).