**Raccord rapide M1/2" antivandalisme**

pour raccordement M1/2"

Référence: **AT821123**

Descriptif CCTP

Raccord rapide M1/2" pour tous les raccordements en M1/2" (flexibles de douche…).

Installation rapide et aisée du dispositif de filtration.

Version antivandalisme : raccord inviolable pour éviter tout vandalisme, utilisation ou démontage du filtre non autorisé.